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	1
	FELD.02.01-IZ.00-0001/24
	Gmina Biała Rawska
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi
	Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Obiekt wybudowany został w latach 60-tych XX w., w technologii tradycyjnej wyposażony w system ogrzewania olejowego z zamkniętą komorą spalania, ocieplony styropianem/wełną mineralną, z wentylacją naturalną oraz okami PVC/AL. Obecny stan techniczny budynku wymaga pilnej ingerencji budowlanej, która przyczyni się do zdecydowanej poprawy efektywności energetycznej obiektu, którą potwierdza wykonany audyt energetyczny. W ramach projektu wykonane zostaną prace termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego, polegające na: •ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych, •ociepleniu stropodachu, •modernizacji systemu c.o. i cwu, •modernizacja źródła ciepła z zastosowaniem zespołu pomp ciepła powietrze/woda o mocy 60 kW z napędem elektrycznym pracujących w kaskadzie, •rozbudowa instalacji PV o dodatkowe 16,80 kWp, •uruchomienie magazynu energii 2x12 kWp •wymiana opraw oświetlenia (174 szt) Dodatkowo wykonane zostaną prace towarzyszące w zakresie wymiany pokrycia dachowego, remont kominów oraz wykonanie opaski z kostki brukowej i instalacji elektrycznej. Głównym celem jest ograniczenie emisyjności budynków publicznych na obszarze wiejskim zmniejszając emisje gazów cieplarnianych do atmosfery wraz z zredukowaniem zużycia paliw kopalnych na rzecz nisko (zero) emisyjnych źródeł energii, co przełoży się na poprawę jakości powietrza na terenie województwa łódzkiego. Zwiększy się wykorzystanie energii pochodzącej z OZE w regionie. Nastąpi ograniczenie emisji CO2 o 79,10%. 
	2 690 522,74
	2 340 754,78
	07.05.2024
	31.08.2026

	2
	FELD.02.01-IZ.00-0002/24
	Gmina Gorzkowice
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach
	Projekt polega na głębokiej termomodernizacji kompleksu budynków Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach. Kompleks budynków obejmuje: halę sportową, nową części szkoły (wysoką), starą części szkoły, salę sportową. Projekt zostanie wykonany poprzez wykonanie robót budowlanych (sposób), w jednym etapie. Planowany zakres będzie obejmował: 
1. Docieplenie demontaż istniejącego ocieplenia ścian, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, wykonanie ocieplenia stropodachów starej części budynku oraz łącznika z halą (część wyższa), wykonanie ocieplenia stropodachu zaplecza hali sportowej, wykonanie ocieplenia dachów głównego wejścia oraz łącznika z halą (część niższa), wykonanie ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji starej części budynku, wymianę okien, wymianę drzwi, remont połaci dachowej starej części budynku, przebudowę zejścia zewnętrznego do zaplecza kuchennego , remont ścian budynku gospodarczego (garaż); 
2. Modernizacja systemu grzewczego - wymiana instalacji grzewczej: - źródło ciepła w postaci gazowych pomp ciepła wraz z zasileniem przez instalację gazową: 
3. Roboty elektryczne.
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Gorzkowicach. Realizacja przyczyni się do osiągniecia poniższych celów szczegółowych/pośrednich: poprawa stanu technicznego budynku ochrona powietrza zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o 70,38% zwiększenie udziału OZE poprzez nowe źródło ciepła gazową absorpcyjną pompę ciepła zmniejszenie zanieczyszczeń termomodernizację kompleksu budynków o powierzchni: 6 581 m2 osiągniecie efektu ekologicznego redukcja CO2, pyłów ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych.
	10 096 691,72
	8 784 121,79
	05.05.2025
	31.12.2027

	3
	FELD.02.01-IZ.00-0012/24
	Gmina Łanięta
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, komunalnych Łanięta 1,3,4,16B, Suchodębie 49
	Celem projektu jest modernizacja energetyczna 5 budynków o pow. użytkowej 2769,9 m2, zawierających 58 lokali mieszkalnych, w których udoskonalona będzie charakterystyka energetyczna, w tym 5 źródeł ciepła, w ramach których przewidziano wykonanie 10 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (5 szt c.o., 5 szt. c.w.u.) oraz wybudowanie 5 szt. instalacji wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Realizacja, dzięki termomodernizacji i montażowi pomp ciepła, pozwoli na zaoszczędzenie energii cieplnej w ilości 816,5322 MWh/rok. Zużycie energii pierwotnej obniży się o 1021,503 MWh/rok. Zastosowanie w magazynie energii instalacji PV wanadowych baterii przepływowych, wprowadzi do inwestycji rozwiązanie innowacyjne. Cel szczegółowy to wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Realizacja spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię konwencjonalną i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za emisji gazów cieplarnianych - szacowana emisja gazów cieplarnianych obniży się o – 315,0883 ton ekwiwalentu CO2/rok, co stanowi 96,45%. Inwestycja obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji 5 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych; stropów i stropodachów; wymiany okien i drzwi zewnętrznych; modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.; wykonanie powietrznych pomp ciepła, wspomaganych instalacją PV. 
	8 592 566,70
	7 475 533,03
	15.03.2024
	05.03.2027

	4
	FELD.02.01-IZ.00-0014/24
	Gmina Daszyna
	Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Daszyna oraz Szkoły Podstawowej w Mazewie
	Celem jest modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej, w tym modernizacja 2 źródeł c.w.u., o łącznej powierzchni 1740,2 m2, w których udoskonalona będzie charakterystyka energetyczna. W ramach projektu przewidziano wykonanie: w Urzędzie Gminy - 8 szt. zbiorczych klimatyzatorów typu multisplit pełniących również funkcję pomocniczą w układzie ogrzewania i 1 szt. źródła c.w.u. (zasobnik); w Szkole Podstawowej – 1 szt. źródła c.w.u. (zasobnik) oraz wybudowanie 2 szt. instalacji wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Realizacja, dzięki kompleksowej termomodernizacji, pozwoli na zaoszczędzenie energii cieplnej w ilości 128,5038 MWh/rok. Zużycie energii pierwotnej obniży się o 193,9213 MWh/rok. Zastosowanie w Szkole Podstawowej, w magazynie energii w instalacji PV, wanadowych baterii przepływowych, wprowadzi do inwestycji rozwiązanie innowacyjne. Cel szczegółowy to wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Realizacja spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię konwencjonalną i ograniczenie emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za emisji gazów cieplarnianych, która szacunkowo obniży się o – 36,5097 ton ekwiwalentu CO2/rok tj. 67,0%. Inwestycja obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku głównego Szkoły Podstawowej w Mazewie w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych; stropu poddasza; wymiany okien i drzwi zewnętrznych; modernizacji instalacji c.o. i źródła c.w.u. (zasobnik) w tym wykonanie zasilania instalacją PV oraz Urzędu Gminy w Daszynie w zakresie: docieplenia stropodachu; wymiany okien i drzwi zewnętrznych; modernizacji instalacji i źródła c.w.u. (zasobnik) oraz klimatyzacji, płukanie i regulacja instalacji c.o., w tym wykonanie zasilania instalacją PV. 
	3 084 446,21
	2 683 468,20
	22.04.2024
	15.04.2027

	5
	FELD.02.01-IZ.00-0016/24
	Gmina Czarnożyły
	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Czarnożyły
	Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gminie Czarnożyły. Projekt polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy. Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: a) docieplenia przegród – strop zewnętrzny; b) wymianę drzwi zewnętrznych; c) wymianę okien zewnętrznych; d) montaż klimatyzacji (na parterze i piętrze budynku); e) modernizację instalacji grzewczej – instalacja pompy ciepła powietrze-woda 30 kW; wymiana grzejników; f) Montaż Instalacji OZE o mocy 11,52 kW. W wyniku realizacji projektu podniesie się efektywność energetyczna budynku, spadną koszty eksploatacji, zmniejszeniu ulegnie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynku – zaoszczędzona energia cieplna 44,967 MWh/rok, elektryczna 13,68 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 26,75 t CO2/rok. 
	803 013,31
	567 985,02
	01.11.2024
	30.06.2026

	6
	FELD.02.01-IZ.00-0017/24
	GMINA MASŁOWICE
	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Filialnych w Kraszewicach i Przerębie
	Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: Szkoła w Kraszewicach: 1. ocieplenie dachu; 2. ocieplenie ścian na gruncie; 3. ocieplenie ścian zewnętrznych; 4. wymiana okien zewnętrznych; 5. wymiana drzwi zewnętrznych 6. modernizacja instalacji grzewczej (pompa ciepła, nowa instalacja z nowymi grzejnikami) 7. montaż Instalacji OZE o mocy 49,92 kW. 8. wymiana oświetlenia na ledowe. Szkołą w Przerębie: 1. ocieplenie dachu; 2. ocieplenie stropu nad starą częścią; 2. ocieplenie podłogi; 3. ocieplenie ścian na gruncie; 4. ocieplenie ścian zewnętrznych; 5. wymiana okien zewnętrznych; 6. wymiana drzwi zewnętrznych; 6. modernizacja systemu grzewczego (pompa ciepła, nowa instalacja z nowymi grzejnikami) 7. montaż Instalacji OZE o mocy 21,12 kW. 8. wymiana oświetlenia na ledowe. W wyniku realizacji projektu podniesie się efektywność energetyczna budynku, spadną koszty eksploatacji, zmniejszeniu ulegnie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynku zaoszczędzona energia cieplna 587,484 MWh/rok, elektryczna 67,488 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 298,018 t CO2/rok czyli o 97,95%. 
	4 596 785,90
	3 999 203,73
	28.10.2024
	30.09.2026

	7
	FELD.02.01-IZ.00-0018/24
	Gmina Kodrąb
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dmeninie
	Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: 1. ocieplenie dachu; 2. ocieplenie ścian na gruncie; 3. ocieplenie ścian zewnętrznych; 4. wymianę wrót garażowych; 5. modernizacja instalacji c.w.u.; 6. modernizację instalacji grzewczej; 7. montaż instalacji OZE o mocy 9,60 kW. 8. wymiana oświetlenia na ledowe. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynku zaoszczędzona energia cieplna 123,822 MWh/rok, elektryczna 9,12 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 51,042t CO2/rok czyli o 90,56%. 
	589 087,57
	271 446,06
	12.11.2024
	31.03.2026

	8
	FELD.02.01-IZ.00-0019/24
	Gmina Grabów
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorkach
	Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Chorkach. Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: 1. ocieplenie dachu; 2. ocieplenie ścian na gruncie; 3. ocieplenie ścian zewnętrznych; 4. wymiana okien zewnętrznych; 5. wymiana drzwi zewnętrznych 6. modernizacja instalacji c.w.u. 7. modernizacja instalacji grzewczej (pompa ciepła, nowa instalacja z nowymi grzejnikami) 8. montaż Instalacji OZE o mocy 49,30 kW. 9. wymiana oświetlenia na ledowe. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynku – zaoszczędzona energia cieplna 408,186 MWh/rok, elektryczna 47,424 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 155,407 t CO2/rok. 
	2 253 351,75
	1 879 999,01
	09.10.2024
	31.08.2026

	9
	FELD.02.01-IZ.00-0021/24
	Gmina Oporów
	[bookmark: _GoBack]Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienna
	Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Kamiennej. Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: 1. ocieplenie stropu; 2. ocieplenie podłogi na gruncie; 3. ocieplenie ścian zewnętrznych; 4. wymianę drzwi zewnętrznych, 5. montaż nowego kotła na pellet z nadmuchem Nad prowadzonymi pracami kontrolę sprawować będzie nadzór inwestorski. W wyniku realizacji projektu podniesie się efektywność energetyczna budynku, spadną koszty eksploatacji, zmniejszeniu ulegnie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynku zaoszczędzona energia cieplna 112,74 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 83,51%.
	247 971,62
	215 735,30
	03.10.2024
	31.08.2027

	10
	FELD.02.01-IZ.00-0022/24
	Gmina Zapolice
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zapolicach, ul. Spacerowa 4 A
	Gmina Zapolice zakłada realizację projektu na terenie wiejskim polegającą na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Zapolice przy ul.Spacerowa 4A, w wyniku którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynku. NZOZ prowadzący działalność na terenie obiektu działa tylko w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.  Realizacja projektu przyczyni się do zredukowania emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez: 1.Poprawę jakości powietrza dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 co potwierdzają planowane wskaźniki emisji 78,29t CO2/rok 2.Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, dzięki częściowemu zastąpieniu zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z energii słonecznej dzięki instalacji PV, co pozwoli na zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii. Zakres rzeczowy obejmuje: Zad1.Przygotowanie projektu (Dok aplikacyjna, w tym audyt ex-ante, Dok budowlana projektowa) Zad2.Prace termomodernizacyjne (Ocieplenie przegród pionowych i poziomych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie stropodachu) Zad3.Dostawa i montaż pompy ciepła, wymiana instalacji c.o. na instalację w systemie podłogowym) Zad4.Dostawa i montaż instalacji PV, wymiana oświetlenia.
	2 644 306,80
	2 300 546,91
	01.07.2024
	31.12.2026

	11
	FELD.02.01-IZ.00-0023/24
	Gmina Brzeziny
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Poćwiardówce
	Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Poćwiardówce w Gminie Brzeziny. Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: a) Docieplenie przegród zewnętrznych. b) wymiana okien zewnętrznych. c) wymiana stolarki drzwiowe. d) modernizacja systemu grzewczego cwu; e) modernizacja systemu grzewczego: wykonanie nowego źródła ciepła - pompy ciepła. f) Wykonanie mikroinstalacji OZE - paneli fotowoltaicznych o mocy 14 kWp. g) Wymiana opraw oświetleniowych na LED. W wyniku realizacji projektu podniesie się efektywność energetyczna budynku, spadną koszty eksploatacji, zmniejszeniu ulegnie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynku – zaoszczędzona energia cieplna 25,975 MWh/rok, elektryczna 26,587 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 19,86 t CO2/rok. 
	1 391 095,97
	977 143,86
	01.10.2024
	31.12.2026

	12
	FELD.02.01-IZ.00-0024/24
	Gmina Słupia
	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w miejscowości Słupia
	Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku komunalnego w Słupi.  Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: 1. wymiana źródła ciepła, 2. wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, 3. ocieplenie ścian zewnętrznych, 4. ocieplenie dachu, 5. ocieplenie ścian na gruncie, 6. modernizacja instalacji c.w.u., 7. instalacja fotowoltaiczna.  W wyniku realizacji projektu podniesie się efektywność energetyczna budynku, spadną koszty eksploatacji, zmniejszeniu ulegnie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynku zaoszczędzona energia cieplna 161,281 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 49,141 t CO2/rok. 
	562 527,24
	402 812,77
	04.11.2024
	30.10.2026

	13
	FELD.02.01-IZ.00-0025/24
	Gmina Ostrówek
	Termomodernizacja szkół w Skrzynnie i Okalewie
	Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkół w Skrzynnie i Okalewie. Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: Szkoła w Skrzynnie: 1. ocieplenie stropodachu; 2. ocieplenie ścian zewnętrznych; 3. wymiana okien zewnętrznych; 4. wymiana drzwi zewnętrznych 5. modernizacja instalacji grzewczej (kocioł na biomasę , nowa instalacja z nowymi grzejnikami) 6. montaż Instalacji OZE o mocy 11,4 kW. Szkoła w Okalewie: 1. ocieplenie dachu; 2. ocieplenie ścian zewnętrznych; 3. wymiana okien zewnętrznych; 4. wymiana drzwi zewnętrznych; 5. modernizacja systemu grzewczego (kocioł na biomasę, nowa instalacja z nowymi grzejnikami) 6. montaż Instalacji OZE o mocy 9,5 kW. W wyniku realizacji projektu podniesie się efektywność energetyczna budynków, spadną koszty eksploatacji, zmniejszeniu ulegnie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynku zaoszczędzona energia cieplna 496,186 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 176,679 t CO2/rok czyli o 79,88%. 
	3 917 531,28
	3 408 252,21
	10.10.2024
	30.09.2026

	14
	FELD.02.01-IZ.00-0028/24
	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
	Termomodernizacja Pawilonu C i D Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
	Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji 2 budynków użyteczności publicznej - Pawilonu C i D Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach projektu zaplanowano m. in. docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę okien i drzwi, wymianę grzejników i instalacji c.w.u., wymianę oświetlenia fluorescencyjnego w ciągach komunikacyjnych na oświetlenie typu LED; montaż nowego orurowania i izolacji, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 120,15 kWp do produkcji energii wykorzystywanej do zasilania urządzeń oraz oświetlenia w budynku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń o 171,26 ton równoważnika CO2/rok, zmniejszenie ilości zużytej energii cieplnej o 575,08 GJ/rok (159,74 MWh/rok), zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 482,18 MWh/rok a także zmniejszenie emisji pyłu całkowitego o 0,035 kg/rok. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej 2 budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Celami szczegółowymi projektu są: - zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków poprzez wykonanie odpowiedniej termoizolacji spełniającej wymagania izolacyjności cieplnej; - ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia energii na skutek odpowiedniej termoizolacji budynków zmniejszającej wydobywanie się ciepła na zewnątrz oraz zmniejszenie ilości materiału opałowego przeznaczonego na ogrzewanie obiektów; - zwiększenie komfortu pracy pracowników budynków oraz pacjentów - wdrożenie zaplanowanych działań ograniczy nadmierne straty ciepła co spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na wygospodarowywane ciepło, a tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania. 
	4 824 173,62
	4 197 031,04
	25.11.2024
	31.10.2027

	15
	FELD.02.01-IZ.00-0029/24
	Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
	Termomodernizacja budynku poradni specjalistycznych oraz administracji Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
	Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Projekt polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – szpitala powiatowego. Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: a) Docieplenie przegród zewnętrznych, tj. stropu, stropodachu, ścian okalających; b) wymiana okien zewnętrznych; c) wymiana stolarki drzwiowej d) modernizacja systemu grzewczego c.o.; (wymiana grzejników, rur, zaworów, montaż klimatyzatorów) f) Wykonanie mikroinstalacji OZE - paneli fotowoltaicznych o mocy 18,24 kWp, do zasilania klimatyzatorów. W wyniku realizacji projektu podniesie się efektywność energetyczna budynku, spadną koszty eksploatacji, zmniejszeniu ulegnie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynku – zaoszczędzona energia cieplna 229,15 MWh/rok, nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla o 0,16 t CO2/rok. 
	1 934 942,27
	1 683 399,77
	01.10.2024
	31.03.2027

	16
	FELD.02.01-IZ.00-0030/24
	Gmina Lubochnia
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubochni.
	Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gminie Lubochnia. Projekt polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy. Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: a) Docieplenie przegród zewnętrznych, tj. ściany zewnętrzne nadziemia oraz piwnic; b) wymiana okien zewnętrznych parteru i piętra budynku oraz piwnicy; c) wymiana stolarki drzwiowej: drzwi zewnętrznych na parterze, zewnętrznych drzwi w piwnicy (bram garażowych); d) modernizacja systemu grzewczego cwu; e) modernizacja systemu grzewczego: demontaż kotła opalanego węglem, (wykonanie nowego źródła ciepła - pompy ciepła typu solanka-woda); f) Wykonanie mikroinstalacji OZE - paneli fotowoltaicznych o mocy 38,50 kWp na południowej połaci dachu budynku budynku, do zasilania pompy ciepła oraz innych odbiorników energii w budynku. W wyniku realizacji projektu podniesie się efektywność energetyczna budynku, spadną koszty eksploatacji, zmniejszeniu ulegnie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynku – zaoszczędzona energia cieplna 108,10 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 42,019 t CO2/rok.
	2 728 236,85
	1 612 375,08
	21.06.2024
	31.12.2026

	17
	FELD.02.01-IZ.00-0034/24
	Powiat Piotrkowski
	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 12 w Piotrkowie Trybunalskim
	Projekt polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 12. Zaplanowane prace termomodernizacyjne obejmą: - docieplenie ścian zewnętrznych, - częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - docieplenie dachu. W związku z tymi pracami, zostaną wykonane roboty towarzyszące: - remont schodów zewnętrznych od strony dziedzińca, - remont instalacji odgromowej, - remont punktów świetlnych na elewacji. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Starosta Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Realizacja przyczyni się do osiągniecia poniższych celów szczegółowych/pośrednich: - poprawa stanu technicznego budynku; - ochrona powietrza; - zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o 79,71%; - zmniejszenie zanieczyszczeń; - termomodernizację kompleksu budynków o powierzchni: 1329,59 m2 - osiągniecie efektu ekologicznego redukcja CO2, pyłów. - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych – szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 92,70 równoważnika CO2/rok; - oszczędność kosztów energii; - zwiększenie efektywności energetycznej budynku.
	1 720 682,58
	1 496 827,00
	10.09.2024
	31.12.2026

	18
	FELD.02.01-IZ.00-0035/24
	Powiat Piotrkowski
	Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach
	Projekt polega na termomodernizacji internatu, obiekt należy do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. Zaplanowane prace termomodernizacyjne obejmą: - docieplenie ścian zewnętrznych - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją - demontaż pokrycia dachowego na parterowymi częściami budynku, docieplenie stropodachów i montaż nowych konstrukcji dachów i pokryć dachowych - odsunięcie kanału wentylacyjnego na elewacji południowej - demontaż i montaż nowej opaski z kostki betonowej dla potrzeb docieplenia elewacji wschodniej - wykonanie opaski betonowej wokół budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - demontaż i wstawienie krat w istniejących oknach piwnicy - remont daszków nad wejściami - docieplenie cokołu - przewiduje się modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę przygrzejnikowych zaworów termostatycznych na nowe wyposażone w głowice regulacyjne wraz z wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacji poprzez ustawienie nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych - montaż instalacji fotowoltaicznej - montaż pompy powietrznej pomocy ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, planuje się zamontowanie dwóch urządzeń o pojemności 270 dm3 każde. Głównym celem projektu jest termomodernizacja energetyczna budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. Realizacja przyczyni się do osiągniecia poniższych celów szczegółowych/pośrednich: - poprawa stanu technicznego budynku; - ochrona powietrza; - zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o 45,8 %; - zmniejszenie zanieczyszczeń; - produkcja zielonej energii, instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,9 kWp; - termomodernizację budynku o powierzchni: 1693 m2; - osiągniecie efektu ekologicznego redukcja zmniejszenie CO2 o 45,36%, pyłów o 45,03%, SO2 o 44,86%, NOX o 45,48%; - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych – szacowny roczny spadek; emisji gazów cieplarnianych 65,64 równoważnika CO2/rok; - roczna oszczędność energii o 44,4%; - zwiększenie efektywności energetycznej budynku.
	1 471 948,32
	1 280 595,03
	10.09.2024
	31.12.2026

	19
	FELD.02.01-IZ.00-0039/24
	Gmina Złoczew
	Termomodernizacja budynku OSP w Grójcu Wielkim - Gmina Złoczew
	Celem głównym projektu „Termomodernizacja budynku OSP w Grójcu Wielkim - Gmina Złoczew” jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku OSP w Gminie Złoczew. W zakres prac wchodzi: - Ocieplenie stropodachu - Ocieplenie stropu zewnętrznego - Ocieplenie ścian zewnętrznych - Wymiana okien - wymiana drzwi zewnętrznych - Modernizacja systemu grzewczego (pompa ciepła).
	783 194,76
	681 379,44
	02.12.2024
	30.09.2027

	20
	FELD.02.01-IZ.00-0040/24
	Gmina Dobroń
	Kompleksowa termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Chechle
	Celem głównym projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Chechle” jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku OSP w Gminie Dobroń. Prace termomodernizacyjne obejmują: -wymianę kotła, wewn. instalacji c.o., grzejników, -wymianę wewn. instalacji c.w.u. -wymianę wewn. instalacji ośw. -ocieplenie stropu -docieplenie ścian zewn. -wymianę wrót garażowych i drzwi wejściowych, okien -montaż paneli PV, pompy ciepła.
	1 941 948,22
	1 689 494,95
	02.12.2024
	30.09.2027

	21
	FELD.02.01-IZ.00-0042/24
	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
	Termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim
	Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji oraz modernizacji systemu wentylacji Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II nr 64/66 w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację przegrody stropu zewnętrznego patio, gdzie zostanie dodana izolacja termiczna o grubości 15 cm. Podobne działania przewidziano dla ścian na gruncie, ścian zewnętrznych piwnicy oraz ścian zewnętrznych budynku, gdzie również zastosowana zostanie dodatkowa warstwa izolacji termicznej o grubości 14 cm, co pozwoli na znaczną poprawę efektywności energetycznej budynku. Dodatkowo, projekt zakłada modernizację przegrody stropu zewnętrznego oraz przegrody OZ 3 – świetlików. W istotnej części budynku planowana jest zmiana systemu wentylacji z wentylacji grawitacyjnej na wentylację z odzyskiem ciepła, co obejmuje przegrody DZ 3 (piwnica), OZ 2 (piwnica) oraz OZ 1. Dla nowej stolarki okiennej w różnych częściach budynku określono wymagane współczynniki przenikania ciepła U. Oprócz działań termomodernizacyjnych przewidziano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji grzewczej, co poprawi efektywność energetyczną i komfort cieplny budynku. Modernizacji poddana zostanie także instalacja oświetlenia – dotychczasowe świetlówki zostaną zastąpione energooszczędnymi źródłami LED. Projekt obejmuje również montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kWp, wspieranej przez magazyn energii o pojemności co najmniej 22 500 kWh, co umożliwi wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dodatkowo obniży koszty eksploatacyjne ośrodka. 
	3 030 263,88
	2 406 010,63
	30.11.2024
	29.11.2027

	22
	FELD.02.01-IZ.00-0043/24
	Miasto Bełchatów
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie
	Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Projekt polega na termomodernizacji budynku przy ul. Olsztyńskiej 5 i Olsztyńskiej 5a (są to budynki komunalne - wszystkie lokale są własnością Miasta Bełchatowa). Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: a) Docieplenie przegród zewnętrznych, b) wymiana stolarki okiennej c) wymiana stolarki drzwiowej d) modernizacja systemu grzewczego cwu i co; e) modernizacja systemu grzewczego: demontaż kotła opalanego węglem, podłączenie do węzła cieplnego, montaż pomp ciepła; f) Wykonanie mikroinstalacji OZE - paneli fotowoltaicznych o mocy 22 kWp g) Montaż oświetlenia LED. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynków – zaoszczędzona energia cieplna 651,938 MWh/rok, elektryczna 32,256 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 297,45 t CO2/rok. 
	4 430 384,25
	3 564 079,55
	01.10.2024
	31.12.2026

	23
	FELD.02.01-IZ.00-0044/24
	Gmina Bełchatów
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bełchatów
	Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Bełchatów. Projekt polega na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Domiechowicach i Szkoły podstawowej w Janowie.Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmą: a) Docieplenie przegród zewnętrznych, b) wymiana stolarki okiennej, c) wymiana stolarki drzwiowej, d) modernizacja systemu grzewczego. Nad prowadzonymi pracami kontrolę sprawować będzie nadzór inwestorski. W wyniku realizacji projektu podniesie się efektywność energetyczna budynków, spadną koszty eksploatacji, zmniejszeniu ulegnie emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energię dla budynków – zaoszczędzona energia cieplna 614,445 MWh/rok, nastąpi znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla o 258,47 t CO2/rok. 
	23 124 489,58
	4 425 973,63
	02.05.2024
	31.12.2026

	24
	FELD.02.01-IZ.00-0046/24
	Gmina Pątnów
	Termomodernizacja budynku OSP w Załęczu Małym
	Projekt "Termomodernizacja budynku OSP w Załęczu Małym" zlokalizowany jest na działce nr 1128 w obrębie Załęcze Małe, gmina Pątnów, województwo łódzkie. Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku oraz podniesienie standardu jego użytkowania przez lokalną społeczność. Zakres planowanych prac obejmuje częściową wymianę stolarki drzwiowej, co przyczyni się do lepszej izolacji termicznej oraz estetyki obiektu. Przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów, co znacząco wpłynie na redukcję strat ciepła. W ramach modernizacji zostanie wykonany nowy sufit podwieszany, który poprawi akustykę i estetykę wnętrz. Dodatkowo planowana jest wymiana parapetów zewnętrznych oraz pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, co zabezpieczy budynek przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Montaż daszku nad drzwiami wejściowymi zwiększy komfort użytkowników, chroniąc wejście przed opadami. Wymieniona zostanie barierka na balkonie oraz schody ewakuacyjne zewnętrzne, co podniesie bezpieczeństwo obiektu. Całość dopełni wymiana instalacji odgromowej, zapewniając odpowiednią ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi. Przewidziano również instalacje PV 13 kW. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, poprawy komfortu jego użytkowania oraz podniesienia walorów estetycznych, co będzie miało pozytywny wpływ na lokalną społeczność i środowisko. 
	1 410 433,08
	999 492,88
	01.09.2025
	31.12.2026

	25
	FELD.02.01-IZ.00-0047/24
	Gmina Domaniewice
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Reczycach
	Projekt pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Reczycach" obejmuje kompleksowe działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego w miejscowości Reczyce 47A, na działce nr 3/2, obręb Reczyce w gminie Domaniewice, powiat łowicki. Prace budowlane skupiają się na gruntownej termomodernizacji obiektu, będącego własnością Gminy Domaniewice, który nie jest wpisany do rejestru zabytków. Zakres robót budowlanych obejmuje demontaże i rozbiórki, ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości minimum 1 metra poniżej poziomu gruntu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę części okien oraz drzwi do kotłowni. Prace obejmują także ocieplanie dachów, z wyłączeniem dachu nad garażem, a także remont więźby dachowej i wymianę poszycia. Przewidziano również wymianę rynien i rur spustowych oraz prace towarzyszące. W zakresie prac elektrycznych planowane jest wykonanie nowej instalacji uziemiającej, instalacji odgromowej, wymiana oświetlenia zewnętrznego na elewacji oraz istniejących opraw oświetlenia podstawowego na oprawy z technologią LED, jak również montaż oświetlenia awaryjnego. W ramach prac sanitarnych zostanie zrealizowana instalacja kotłowni na pellet z układem pompowo-mieszającym oraz wykonane będą niezbędne prace adaptacyjne w pomieszczeniu kotłowni, dostosowujące budynek do montażu nowego systemu grzewczego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków cieplnych budynku, zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia komfortu użytkowników świetlicy.
	629 462,13
	547 632,05
	11.12.2024
	31.12.2026

	26
	FELD.02.01-IZ.00-0048/24
	Miasto Pabianice
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach
	Projekt „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Pabianicach” obejmuje kompleksowe roboty budowlane mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych przy ul. Zamkowej 16 w Pabianicach. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje szeroki wachlarz działań konstrukcyjnych, izolacyjnych i modernizacyjnych. Planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynków przy użyciu metody ETICS oraz ocieplenie ścian fundamentowych przy zastosowaniu styroduru. Dachy budynku głównego oraz oficyny wschodniej zostaną docieplone wełną mineralną między krokwiami, a stropodach oficyny zachodniej zostanie ocieplony od spodu. W projekcie przewidziano również ocieplenie podłóg na gruncie oraz wykonanie nowych posadzek, co zapewni lepszą izolację termiczną i komfort użytkowania. W ramach wymiany elementów stolarki budowlanej projekt zakłada montaż nowych, energooszczędnych okien i drzwi zewnętrznych. Modernizacja obejmie również obróbki blacharskie, orynnowanie, zadaszenie nad głównym wejściem oraz daszki nad wejściami od strony dziedzińca. Planowane jest także wykonanie modernizacji kominów oraz pochylni i schodów przed wejściem głównym, co poprawi zarówno estetykę, jak i funkcjonalność budynków. W zakresie modernizacji instalacji technicznych zaplanowano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, w tym pionów, rur i izolacji. Stare grzejniki zostaną zastąpione nowymi, a dodatkowo zamontowane zostaną termostaty, co pozwoli na bardziej precyzyjne zarządzanie temperaturą w pomieszczeniach i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie znaczącej poprawy efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie kosztów ich utrzymania oraz podniesienie komfortu użytkowania. Inwestycja wpłynie również na poprawę estetyki obiektów administracyjnych, podkreślając ich znaczenie jako centralnego miejsca zarządzania miastem Pabianice. 
	4 935 317,80
	4 137 171,77
	16.12.2024
	30.06.2027
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	FELD.02.01-IZ.00-0049/24
	Gmina Czerniewice
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podkonicach Dużych
	Projekt termomodernizacji budynku Świetlicy Środowiskowej w Podkonicach Dużych, położonej przy ulicy Podkonice Duże 13, 97-216 Czerniewice, obejmuje szeroki zakres prac budowlanych, mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz modernizację infrastruktury. W ramach inwestycji przewidziano docieplenie przegród zewnętrznych, w tym ścian oraz dachu, co przyczyni się do redukcji strat ciepła. Planowane jest również wymiana stolarki zewnętrznej – drzwiowej i okiennej, a także parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. W celu poprawy estetyki oraz funkcjonalności budynku zostaną zlikwidowane istniejące przegrody poliwęglanowe i zastąpione oknami, a elewacja zostanie wykończona tynkiem silikatowym oraz ozdobnym tynkiem imitującym cegłę. Dodatkowo, projekt zakłada wymianę orynnowania oraz wykonanie obróbek blacharskich, co zapewni lepszą ochronę budynku przed wpływem czynników atmosferycznych. W ramach modernizacji infrastruktury ciepłowniczej przewidziano demontaż istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz podgrzewaczy pojemnościowych, a także wymianę źródła ciepła i armatury, a także centralnego ogrzewania. Nowa instalacja ciepłej wody użytkowej zostanie zasilana za pomocą zasobnika połączonego z projektowaną pompą ciepła, która także zasili nową instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Planowane jest również zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu socjalnym, co poprawi jakość powietrza wewnętrznego. Na budynku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna z bankiem energii elektrycznej o mocy 12,22 kWp, co umożliwi pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych. W budynku zostaną wymienione oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy typu LED oraz przeprowadzona zostanie wymiana gniazdek i włączników. Projekt obejmuje również wymianę nawierzchni utwardzonych wokół obiektu, co poprawi estetykę i funkcjonalność terenu przyległego do świetlicy.
	1 501 004,14
	1 129 059,65
	01.09.2025
	31.12.2026
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	FELD.02.01-IZ.00-0050/24
	Gmina Wierzchlas
	Kompleksowa termomodernizacja obiektów publicznych w gminie Wierzchlas
	Projekt zakłada kompleksową termomodernizację obiektów publicznych na terenie Gminy Wierzchlas w województwie łódzkim, co obejmuje budynek Domu Ludowego w Jajczakach oraz Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Mierzycach. Modernizacja polega na wprowadzeniu energooszczędnych rozwiązań, takich jak montaż nowoczesnych pomp ciepła, ocieplenie dachów, stropów i ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach projektu przewidziano również instalację paneli fotowoltaicznych, co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków, przyczyniając się do ochrony środowiska. 
	4 866 655,13
	4 233 989,96
	06.12.2024
	31.12.2026
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	FELD.02.01-IZ.00-0051/24
	Gmina Lgota Wielka
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w msc. Lgota Wielka
	Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 3 w miejscowości Lgota Wielka. Inwestycja obejmuje szereg działań budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej oraz dostosowanie budynku do nowoczesnych standardów. Zakres prac budowlanych: W ramach inwestycji przewidziana jest wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej na nowoczesne, energooszczędne rozwiązania. Duże okna zewnętrzne w sali gimnastycznej (8 sztuk o łącznej powierzchni 88,01 m²) zostaną zastąpione nowymi o współczynniku przenikania ciepła U≤0,8 W/m2KU≤0,8W/m2K. Pozostałe okna (z wyjątkiem okien piwnicznych) o łącznej powierzchni 839,01 m² zostaną wymienione na okna o współczynniku U≤0,9 W/m2KU≤0,9W/m2K. Ponadto planuje się wymianę starej stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi o współczynniku U≤1,3 W/m2KU≤1,3W/m2K, obejmujące powierzchnię 57,20 m². Zakres prac elektrycznych: Prace elektryczne obejmują instalację systemu fotowoltaicznego, instalacji odgromowej oraz zasilenie urządzeń sanitarnych. Dodatkowo zostaną wykonane połączenia wyrównawcze, wymienione oprawy oświetlenia podstawowego na energooszczędne LED (wraz z wymianą przewodów zasilających) oraz zamontowane oprawy oświetlenia awaryjnego. Planowane jest również wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych, instalacja gniazd wtyczkowych oraz budowa baterii do kompensacji mocy biernej. Zakres prac sanitarnych: W zakresie prac sanitarnych przewiduje się demontaż istniejącej instalacji ciepłej wody w piwnicach oraz budowę nowej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Dodatkowo planowana jest modernizacja kotłowni oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w części przedszkolnej budynku. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, poprawy komfortu jego użytkowania oraz podniesienia walorów estetycznych, co będzie miało pozytywny wpływ na lokalną społeczność i środowisko. 
	4 475 011,64
	3 893 260,12
	16.12.2024
	31.12.2026

	30
	FELD.02.01-IZ.00-0052/24
	SZPITALE POWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Łasku
	Cel projektu-zwiększenie o 34,89% efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Łasku i obniżenie o ok. 40% kosztów ogrzewania wraz z obniżeniem emisji pyłów i co2 o 34,89%. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków celem optymalizacji wykorzystania energii,  w tym przez instalacje innowacyjnych rozwiązań fotowoltaiki (z AI-sztuczną inteligencją zarządzającą przepływem energii) o mocy do 50 kW, co pozwoli spełnić wymogi dyrektywy EPBD (obowiązek instalacji OZE). Zadania projektowe obejmą: 1)Termomodernizację poprzez docieplenie budynku oraz wymianę okien i drzwi. 2)Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. 3)Przygotowanie dokumentacji projektowej/specjalistycznej; 4)Nadzór ornitologiczny. 
	8 129 738,00
	7 072 872,05
	01.08.2024
	31.03.2027
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	FELD.02.01-IZ.00-0054/24
	Gmina Maków
	Kompleksowa termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Święte
	Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu, co przyczyni się do obniżenia kosztów jego użytkowania oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W ramach inwestycji przewiduje się modernizację instalacji centralnego ogrzewania, która obejmie wymianę źródła ciepła oraz grzejników, wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących. Planowana jest również modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez podłączenie do nowego źródła ciepła. Działania termomodernizacyjne obejmą ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym przy użyciu wełny mineralnej, docieplenie stropodachu nad parterem styropianem oraz docieplenie dachu nad poddaszem użytkowym. Projekt przewiduje również docieplenie ścian w piwnicy powyżej poziomu gruntu warstwą styropianu XPS oraz docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu lub wełny. Ponadto zaplanowano wykonanie hydroizolacji oraz docieplenie ścian piwnicy poniżej poziomu gruntu, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nowe, spełniające aktualne normy dotyczące współczynnika przenikania ciepła. Uzupełnieniem tych działań będzie wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy typu LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 kWp, co umożliwi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i dodatkowo obniży koszty eksploatacji budynku. Dzięki realizacji tego projektu obiekt stanie się bardziej przyjazny środowisku oraz bardziej komfortowy dla użytkowników. 
	1 790 168,32
	1 117 956,48
	01.09.2025
	31.12.2026
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	FELD.02.01-IZ.00-0057/24
	Gmina Dobryszyce
	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela
	Projekt modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 5 w Dobryszycach zakłada kompleksowe działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz warunków cieplnych budynku. Prace obejmują modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez demontaż starego kotła węglowego i montaż nowoczesnego kotła na pellet z automatycznym podajnikiem paliwa. W ramach modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej planuje się usunięcie dotychczasowego kotła węglowego i term elektrycznych oraz instalację nowego kotła na pellet w połączeniu z kolektorami słonecznymi i zbiornikiem akumulacyjnym, co umożliwi efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, przewidziano ocieplenie stropodachu warstwą izolacji o grubości 22 cm. Ściany zewnętrzne budynku, cokołowe piwnic oraz minimum 1 metr poniżej poziomu gruntu zostaną zaizolowane materiałem o grubości 16 cm. Wymienione zostaną również wszystkie okna zewnętrzne na nowe o wysokiej szczelności  oraz drzwi zewnętrzne. Celem projektu jest znaczne obniżenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz poprawa komfortu użytkowania budynku. Zastosowanie nowoczesnych technologii i ekologicznych rozwiązań, takich jak odnawialne źródła energii, pozwoli osiągnąć redukcję emisji CO₂ i pyłów, jednocześnie obniżając koszty eksploatacyjne budynku. 
	799 904,61
	572 793,23
	09.12.2024
	31.12.2026
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	FELD.02.01-IZ.00-0058/24
	MIASTO ZDUŃSKA WOLA
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 11 w Zduńskiej Woli
	Głównym celem przedmiotowego projektu jest dokonanie zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta Zduńska Wola poprzez przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 11. Dzięki realizacji projektu: - zostanie zaoszczędzone 100,51 MWh/rok energii cieplnej - roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie 48,53 MWh/rok - szacowana redukcja emisji gazów cieplarnianych wyniesie 50,04 ton CO2/rok.
	1 717 708,30
	889 584,96
	01.08.2024
	31.12.2026
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	FELD.02.01-IZ.00-0059/24
	MIASTO ZDUŃSKA WOLA
	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 13 w Zduńskiej Woli
	Głównym celem przedmiotowego projektu jest dokonanie zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta Zduńska Wola poprzez przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 13. Dzięki realizacji projektu: - zostanie zaoszczędzone 56,8 MWh/rok energii cieplnej - roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie 49,71 MWh/rok - szacowana oszczędność emisji gazów cieplarnianych wyniesie 23,95 ton CO2/rok.
	1 994 517,88
	1 277 290,15
	01.08.2024
	31.12.2026
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	FELD.02.01-IZ.00-0062/24
	Gmina Żarnów
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie
	Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynku urzędu Miasta i Gminy w Żarnowie. W ramach projektu zaplanowano m. in. ocieplenie stropu (zewnętrznego oraz nad piwnicą) i ścian zewnętrznych, izolację termiczną ścian fundamentowych i piwnicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami i głowicami termostatycznymi, wymianę opraw oświetlenia na oprawy LED, wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż klimatyzacji. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń o 52,6137 ton równoważnika CO2/rok, zmniejszenie ilości zużytej energii cieplnej o 2 280,75 GJ/rok (633,5417 MWh/rok), zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 699,2899 MWh/rok, a także zmniejszenie emisji pyłu całkowitego o 0,2138 kg/rok tj. 59,39%. 
	6 211 709,05
	4 448 061,49
	20.12.2024
	31.12.2026
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	FELD.02.01-IZ.00-0066/24
	Gmina Bolesławiec
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Biblioteki Publicznej w Bolesławcu
	Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowe im. Korpusu Ochrony Pogranicza przy ulicy ul. Szkolnej 4 i Biblioteki Publicznej w Bolesławcu przy ulicy 11 Listopada 2. Obiekt, będące własnością Gminy Bolesławiec, znajduje się na terenie powiatu wieruszowskiego. Zakresy prac dla budynków są następujące: Budynek biblioteki: 1. Modernizacja systemu grzewczego 2. ocieplenie ścian zewnętrznych 3. ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją 4. Wymiana okien 5. Wymiana drzwi. Budynek szkoły podstawowej: 1. Modernizacja systemu ogrzewania 2. modernizacja systemu przygotowania c.w.u. 3. ocieplenie stropodachu 4. ocieplenie ściany przyziemia 4. ocieplenie ścian zewnętrznych 5. wymiana drzwi zewnętrznych 6. wymiana okien zewnętrznych. 
	3 650 892,54
	2 962 543,44
	25.11.2024
	29.10.2027
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	FELD.02.01-IZ.00-0068/24
	Gmina Aleksandrow
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skotniki w Gminie Aleksandrów
	Projekt polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skotniki, w której zlokalizowana jest Ochotnicza Straż Pożarna należąca do systemu KSRG. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Skotnikach. Realizacja przyczyni się do osiągniecia poniższych celów szczegółowych/pośrednich: - poprawa stanu technicznego budynku; - poprawa jakości powietrza; - zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o 71,97%; - oszczędność energii pierwotnej 85,08%; - zwiększenie udziału OZE (pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna) o 77,31% - zmniejszenie zanieczyszczeń; - termomodernizację budynku o powierzchni: 110,54 m2 - osiągniecie efektu ekologicznego redukcja CO2 o 86,64% pyłów 86,64%; - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych – szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do 1,6342 [ton CO2 /rok]; - oszczędność kosztów energii.
	414 045,06
	360 219,20
	15.11.2024
	31.12.2025
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	FELD.02.01-IZ.00-0069/24
	Gmina Dobryszyce
	Termomodernizacja klubiku w Dobryszycach
	Projekt pn. realizowany w budynku zlokalizowanym przy ul. Wolności 2, 97-505 Dobryszyce, zakłada kompleksowe działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz komfortu użytkowania obiektu. W ramach przedsięwzięcia przewidziano szereg prac modernizacyjnych: Pierwszym etapem jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, obejmująca demontaż kotła węglowego, instalację pompy ciepła typu powietrze-woda napędzanej elektrycznie wraz ze zbiornikiem buforowym, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ogrzewania podłogowego z regulacją centralną i miejscową, a także izolację termiczną instalacji. Kolejnym krokiem będzie modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę starych term elektrycznych na pompę ciepła typu powietrze-woda, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz izolację cieplną rurociągów, armatury i urządzeń. Projekt obejmuje również ocieplenie stropodachu poprzez demontaż istniejącej warstwy ociepleniowej i zastosowanie nowej izolacji o grubości 26 cm oraz wymianę konstrukcji dachu i poszycia dachowego. Dodatkowo planowana jest modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, co znacząco poprawi jakość powietrza w budynku. W ramach inwestycji przewidziano wymianę okien zewnętrznych na nowe oraz wymianę drzwi zewnętrznych na energooszczędne. Projekt zakłada także ocieplenie stropu zewnętrznego izolacją o łącznej grubości 16 cm, ocieplenie podłogi na gruncie izolacją o grubości 20 cm, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz ścian zewnętrznych ppoż. wełną mineralną. Istotnym elementem projektu jest modernizacja instalacji oświetleniowej, która zakłada wymianę starych opraw świetlówkowych i żarowych na energooszczędne oprawy LED. Ponadto planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,5 kWp oraz magazynu energii o pojemności 5 kWh, co przyczyni się do zwiększenia samowystarczalności energetycznej budynku. Dzięki realizacji projektu obiekt zyska nowoczesne rozwiązania technologiczne, poprawi efektywność energetyczną, a także znacząco obniży emisję gazów cieplarnianych, wpisując się w politykę zrównoważonego rozwoju. 
	2 249 662,55
	1 957 206,41
	16.12.2024
	31.12.2026
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	FELD.02.01-IZ.00-0070/24
	Gmina Poddębice
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Poddębice
	Przedmiotowy projekt polega na kompleksowej modernizacji energetycznej czterech budynków na terenie Gminy Poddębice, tj. Urzędu Miejskiego w Poddębicach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie (obszar wiejski), wielorodzinnego budynku mieszkalnego na ul. Piotrowskiego 27 w Poddębicach oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach. W ramach prac zaplanowanych w niniejszym przedsięwzięciu wskazuje się: modernizację przegród, docieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczych, montaż pompy ciepła i kotła na pellet, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę opraw oświetleniowych na LED. Projekt obejmuje również dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami każdego z czterech budynków objętych modernizacją energetyczną w niniejszym projekcie (w ramach kosztów niekwalifikowalnych). Inwestycja, dzięki zaplanowanym działaniom termomodernizacyjnym, wywrze znaczący wpływ w zakresie ograniczania strat ciepła, poprawy komfortu cieplnego użytkowników budynków, a także redukcji kosztów ogrzewania. Ponadto, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego, a co za tym idzie, zredukuje liczbę zachorowań na choroby układu oddechowego na przedmiotowym obszarze. 
	7 570 343,02
	6 169 356,26
	25.09.2024
	30.10.2026

	40
	FELD.02.01-IZ.00-0073/24
	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
	Zrównoważony rozwój Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - poprawa efektywności energetycznej Domu Akademickiego SGGW „Jodełka” w Rogowie
	Projekt obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku Domu Akademickiego SGGW „Jodełka” w Rogowie (budynek użyteczności publicznej, nie będący zabytkiem, zlokalizowany na terenie Gminy Rogów) poprzez realizację następujących prac: 1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż kaskady sprężarkowych powietrznych pomp ciepła. 2. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym montaż kaskady sprężarkowych powietrznych pomp ciepła. 3. Ocieplenie nieocieplonej części dachu poddasza. 4. Ocieplenie dachu w ocieplonej części poddasza. 5. Wymiana starych okien w piwnicy. 6. Wymiana drzwi zewnętrznych. 7. Wymiana starej stolarki okiennej zewnętrznej. 8. Ocieplenie ścian zewnętrznych w części ostatniej kondygnacji wykończonej deską oblicówką. 9. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego, w tym zastosowanie oświetlenia LED. 10. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW. 11. Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Domu Akademickiego SGGW „Jodełka” w Rogowie oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie województwa łódzkiego. 
	3 992 837,90
	2 645 917,58
	15.09.2025
	30.06.2028

	41
	FELD.02.01-IZ.00-0075/24
	GMINA SIEMKOWICE
	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Siemkowicach
	Celem głównym projektu „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Siemkowicach” jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku przedszkola w Gminie Siemkowice. W ramach projektu zaplanowano następujące prace termomodernizacyjne: -docieplenie ścian i ścian piwnic, -wymiana stolarki okiennej w nadziemiu budynku, -wymiana źródła ciepła na kocioł kondensacyjny, -wymiana układu grzewczego, -wymiana podgrzewacza cwu w nowym źródle ciepła. - wymiana drzwi zewnętrznych. 
	1 136 697,65
	827 438,99
	02.12.2024
	30.09.2027

	42
	FELD.02.01-IZ.00-0076/24
	Powiat Łowicki
	Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego
	Przedm. projektu jest termom. budynku użyt. publicznej obejmująca obiekt: budynek „F” Domu Pomocy Społecznej „Borówek” w Borówku. Celem projektu jest poprawa efekt. energ. budynku, co przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia kosztów energii. Ogólne zał. projektu to: - zmniejszenie energochłonności budynku użyt. publicznej, którego właścicielem jest samorząd lokalny – Powiat Łowicki, dotycząca podniesienia jego parametrów energ. poprzez kompleksową modernizację energ. i zastosowanie OZE; - wspieranie efekt. energ. i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zakres zaplan. prac dot. poprawy efekt. energ. budynku, wynikający z audytu energ.: - docieplenie ścian zewn. i wewn. na poddaszu, stropu, kominów z wykonaniem obudowy z blachy z wymianą obróbek blacharskich kominów, daszków nad wejściami, wymianą rynien i rur spustowych, demontażem i wykonaniem nowej instalacji odgromowej (zwodów pionowych, poziomych, uziomu otokowego i złączy kontrolnych); - docieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem opaski z kamieni otoczaków w obrzeżach betonowych; - wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z wymianą parapetów zewn. i wewn., przebudowa otworu drzwi wejściowych w celu poszerzenia z wykonaniem nowego nadproża, dostawa i montaż nowych drzwi wejściowych, przebudowa otworu okiennego na potrzeby wykonania drzwi wejściowych do projekt. magazynu energii wraz z dostawą i montażem nowych drzwi, uzupełnienie tynków i wykończenie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych; - przebudowa instalacji c.o. i c.w.u.; - montaż paneli fotow. do dachu oraz na gruncie wraz z magazynem energii; - wymiana źródła ciepła na pompę ciepła wraz z przystos. w budynku pomieszczeń technicznych dla pompy ciepła i dla magazynu energii; - wymiana dachu wraz z podkonstrukcją, wyłazem stopniami i ławami kominiarskimi. Wykonanie pomostów technicznych do kominów i do wyłazu na dach; - ogrodzenie z furtką i dojazd do paneli fotow. na gruncie; - oświetlenie zewnętrzne terenu montowane do elewacji budynku. Wdrożenie proj. umożliwi osiągniecie następ. korzyści: - zmniej. zużycia energii o 78,68%, - zwiększenie wykorzystania OZE w zakresie gosp. energ. powiatu - montaż paneli fotow., pompy ciepła, - redukcja emisji gazów cieplar. o 90,4128 tony równoważnika CO2/rok.
	2 781 974,51
	2 420 242,95
	17.10.2024
	30.09.2027

	43
	FELD.02.01-IZ.00-0078/24
	Gmina Skomlin
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie
	Celem głównym projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie.” jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gminie Skomlin. W ramach projektu zaplanowano następujące prace termomodernizacyjne: - docieplenie ścian zewn., ścian piwnic ponad gruntem oraz w gruncie, docieplenie stropodachów, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - montaż nawiewników okiennych w oknach nadziemia. - wymianę okien w piwnicach - wymiana źródła ciepła na kocioł na biomasę. 
	2 869 808,69
	2 496 733,56
	02.12.2024
	30.09.2027

	44
	FELD.02.01-IZ.00-0084/24
	Gmina Osjaków
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osjaków
	Celem głównym projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osjaków” jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku. Realizacja projektu obejmuje zadania: 1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: Opracowano wniosek o dofinasowanie. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Prace termomodernizacyjne. 4. Nadzór inwestorski. 5. W ramach kosztów pośrednich wnioskodawca będzie finansował działania wymienione w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18.10.2022 roku.
	1 757 524,22
	1 529 046,07
	02.12.2024
	30.09.2027

	45
	FELD.02.01-IZ.00-0085/24
	Powiat Zduńskowolski
	Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
	Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej. Realizacja projektu obejmuje zadania: 1. Prace termomodernizacyjne. Aktualnie budynek zasilany jest z węzła cieplnego wymagającego modernizacji. Zgodnie z audytem niską izolacyjność term. mają przegrody: strop zewn., ściana zewn., ściana i podł. na gruncie. Ponadto nieszczelne są okna, stolarka oraz stare drzwi zewn. W ramach zadania zaplanowano zgodnie z audytem: -modern. przegrody: strop zewn., ściana zewn.; zamiana wentylacji graw. na wentylację z odzyskiem; -modern. instalacji cwu; -modern. instalacji grzewczej; -montaż instalacji PV; -wymianę stolarki okiennej - roboty towarz. pracom termomodern. w tym roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - zgodnie z dok. projekt. 
	5 501 853,93
	4 786 612,91
	01.07.2025
	31.03.2027

	46
	FELD.02.01-IZ.00-0093/24
	Gmina Pęczniew
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pęczniew
	Celem głównym projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pęczniew” jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków szkolnych w Gminie Pęczniew. Realizacja projektu obejmuje m.in: - ocieplenie dachów i stropodachów; - ocieplenie ścian zewn. styropianem; - wymiana okien; - wymiana drzwi zewnętrznych; - modernizacja systemu grzewczego; - wymiana oświetlenia wbudowanego; - montaż instalacji PV. 
	2 589 129,92
	2 252 543,03
	04.11.2024
	30.09.2027

	47
	FELD.02.01-IZ.00-0094/24
	GMINA ZDUNY
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Jackowicach
	Celem pr. jest poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego mieszkalnego w G. Zduny poprzez wykonanie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego w Jackowicach w okresie od 03.02.2025 r. do 31.12.2025 r. W ramach realizacji projektu. planuje się m.in.: modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropodachu pod nieogrzewanym dachem oraz wykonanie nowej nawierzchni dachu, wymianę drzwi zewnętrznych oraz okien, wymianę instalacji oświetlenia wewnętrznego, a także montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii. Planowane do przeprowadzenia prace pozwolą na obniżenie kosztów ogrzewania budynku oraz zmniejszą emisję zanieczyszczeń, w tym CO2, do atmosfery. Realizacja projektu przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie energii odnawialnej. 
	2 075 787,99
	1 805 935,55
	03.02.2025
	31.12.2025

	48
	FELD.02.01-IZ.00-0095/24
	Gmina Brzeźnio
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Brzeźnio
	Celem głównym projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Brzeźnio” jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Brzeźnio. W ramach zadania termomodernizacji zostanie poddanych 9 obiektów.
	6 041 295,50
	5 255 927,08
	02.12.2024
	30.09.2027

	49
	FELD.02.01-IZ.00-0096/24
	Gminy Konopnica
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach
	Celem głównym projektu „Modernizacja budynku szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach ” jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku szkoły w Gminie Konopnica. W ramach projektu zaplanowano zgodnie z audytem: - docieplenie stropu, ścian zewn., posadzki na gruncie - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - modernizację instalacji grzewczej wraz z montażem pompy ciepła - montaż instalacja fotow. i wymiana oświetlenia.
	3 832 651,66
	3 334 406,94
	02.12.2024
	30.09.2027

	50
	FELD.02.01-IZ.00-0099/24
	Gmina Inowłódz
	„Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku szkoły w Królowej Woli”
	Przedmiotowy projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacji, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku szkoły w Królowej Woli w Gminie Inowłódz będącego w chwili obecnej obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. W ramach przewidzianych prac zrealizowane zostanie/ą: 1. Docieplenie ścian piwnic oraz fundamentowych: wykopy, odgrzybianie/osuszanie ścian, uzupełnienie tynków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych (wraz z wykończeniem elewacyjnym z tynku silikonowego), ułożenie folii kubełkowej, wykonanie opaski z kostki betonowej, zasypanie wykopów. 2. Docieplenie stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją: oczyszczenie powierzchni, wykonanie rusztu drewnianego, ułożenie ocieplenia z wełny mineralnej, wykonanie odeskowania. 3. Roboty dociepleniowe ścian: oczyszczenie i zmycie ścian, impregnacja/gruntowanie ścian, docieplenie ścian styropianem (wraz z wykończeniem elewacyjnym z tynku silikonowego), wymiana rur spustowych odwodnienia dachowego. 4. Wymiana stolarki zewnętrznej: wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych wraz z niezbędnymi wykończeniami 5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: demontaż zaworów, grzejników, rurociągów, wykonanie rurociągów instalacji, montaż szafek rozdzielczych, grzejników, zaworów, rozdzielaczy, ciepłomierzy, wykonanie prób ciśnieniowych, przebicie otworów w ścianach, wykonanie bruzd, naprawy tynków i powłok malarskich ścian i sufitów. 6. Montaż pomp ciepła typu powietrze-woda. Kaskada dwóch pomp powietrze woda o mocy grzewczej 2x40 kW 7. Montaż kotła gazowego wraz z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni w przypadku takiej konieczności: demontaż istniejącego kotła, montaż kotła gazowego wraz z osprzętem, montaż instalacji gazowej, zaworów, komina kwasoodpornego, wykonanie przyłącza gazowego. Kocioł gazowy włączany automatycznie (z możliwością włączania ręcznego) w przypadku zaniku efektywności pracy pomp ciepła. 8. Wykonanie instalacji elektrycznych: zakup, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp(inwertery, panele, okablowanie, rozdzielnie i inne), wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, pomiary elektryczne. 
	1 968 419,89
	1 712 525,30
	01.07.2025
	31.07.2026

	51
	FELD.02.01-IZ.00-0105/24
	Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
	Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy
	Projekt dotyczy realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nieruchomości Wnioskodawcy budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy – Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, obejmującego swym zakresem: a) dociepleniu stropodachu, b) docieplenie ścian zewnętrznych, c) wymianę okien zewnętrznych, d) wymianę drzwi zewnętrznych, e) modernizację instalacji c.o. wraz z zastosowaniem źródła ciepła OZE, tj. sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze – woda napędzanej elektrycznie, f) modernizację instalacji c.w.u wraz z zastosowaniem źródła ciepła OZE, tj. sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze – woda napędzanej elektrycznie’ g) modernizację instalacji oświetlenia wbudowanego, h) zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. Projekt dotyczy prac termomodernizacyjnych budynku przychodni i realizowany będzie w ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj". Głównym celem Projektu jest ograniczenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz redukcja niskiej emisji. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą wykorzystania energii aerotermalnej – do produkcji energii cieplnej – oraz energii promieniowania słonecznego – do produkcji energii elektrycznej. 
	2 208 718,61
	1 877 410,82
	01.11.2024
	31.12.2026

	52
	FELD.02.01-IZ.00-0106/24
	Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
	Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy - Budynek przychodni w Srocku
	Projekt dotyczy realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nieruchomości Wnioskodawcy budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy – Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, budynek przychodni w Srocku. Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu stropodachu, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u wraz z wymianą źródła ciepła na sprężarkową pompę ciepła powietrze – woda napędzaną elektrycznie, modernizacji oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy Przychodnia w Srocku. 
	971 273,24
	825 582,25
	01.11.2024
	31.12.2026

	53
	FELD.02.01-IZ.00-0107/24
	Caritas Archidiecezji Łódzkiej
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej
	Realizacja projektu przyczyni się do redukcji emisji gazów CO2 na poziomie 100% - 67034577,6 g/rok oraz Realizacja projektu przyczyni się do redukcji emisji pyłu całkowitego na poziomie 100% - 1849,74 g/rok. Projekt dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej m.in. poprzez ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, inwestycje w systemy grzewcze wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, instalacje do produkcji energii z OZE, inwestycje w systemy wentylacji i klimatyzacji.
	6 086 222,00
	4 866 973,14
	01.08.2024
	31.12.2026
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	FELD.02.01-IZ.00-0108/24
	Gmina Gomunice
	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Gomunice
	Przedmiotowy projekt obejmuje kompleksową termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Gomunice.
1. Remiza OSP w Gomunicach Zgodnie z audytem energetycznym optymalny wariant termomodernizacji realizowany w ramach przedmiotowego projektu obejmuje: - Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem nowej elewacji tynkiem cienkowarstwowym; - Wymiana stolarki okiennej na nową; - Wymiana stolarki drzwiowej na nową; - Modernizacja instalacji c.w.u poprzez zastosowanie źródła ciepła OZE, tj. sprężarkowej pompy ciepła powietrze/woda napędzanej elektrycznie; - Modernizacja instalacji c.o. poprzez zastosowanie źródła ciepła OZE, tj. sprężarkowej pompy ciepła powietrze/woda napędzanej elektrycznie oraz wprowadzenia regulacji miejscowej w postaci zaworów i głowic termostatycznych; - Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 26 kWp wraz z magazynem energii o poj. 30 kWh. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną wyniesie 100%.
2. Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gomunicach. Zgodnie z audytem energetycznym optymalny wariant termomodernizacji realizowany w ramach przedmiotowego projektu obejmuje: - Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem nowej elewacji tynkiem cienkowarstwowym. - Wymiana stolarki okiennej na nową; - Wymiana stolarki drzwiowej na nową; - Modernizacja instalacji c.o. poprzez zastosowanie źródła ciepła OZE ,tj. sprężarkowej pompy ciepła glikol/woda napędzanej elektrycznie wraz z wymianą istniejącej instalacji grzewczej oraz wprowadzenia regulacji miejscowej w postaci zaworów i głowic termostatycznych. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną wyniesie 78,94%. 
	5 766 025,59
	2 662 222,26
	20.12.2024
	30.06.2026

	55
	FELD.02.01-IZ.00-0110/24
	Gmina Czarnocin
	„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 7 w Czarnocinie"
	Przedmiotem inwestycji są pracę budowlano-instalacyjne związane z głęboką termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 7 w Czarnocinie polegające na modernizacji: - zewnętrznych przegród, (w tym docieplenie dachu wraz z remontem połaci dachowej, docieplenie stropu nad pomieszczeniami poddasza) - systemu grzewczego, - systemu ciepłej wody użytkowej, montaz instalacji centralnego przygotowania c.w.u zasilanej z pompy ciepła , zwiększenie sprawnosci systemu przygotowania c.w.u - źródła ciepła na pompę ciepła powiterze/woda napędzaną elektrycznie - oświetlenia 1:1,wymiana istniejących nieefektywnych źródeł światła na energooszczędne - stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody nie spełniająca wymagań WT 2021. W ramach projektu planuję się również zastosowanie źródeł odnawialnych w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych. W budynku będzie wykonana nowa instalacja c.o. zasilana za pośrednictwem projektowanej kotłowni na podstawie kaskady pomp ciepła wyposażonej w automatykę. W pomieszczeniach obiektu zaplanowano montaż nowych grzejników płytowych zaworowych z elementami konwekcyjnymi z wkładką zaworu termostatycznego. 
	1 407 121,71
	1 196 053,46
	01.10.2024
	31.12.2026

	56
	FELD.02.01-IZ.00-0113/24
	GMINA ZDUNY
	Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny
	Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Zduny poprzez wykonanie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny w okresie od 03.02.2025 r. do 31.12.2025 r. W ramach projektu planuje się m.in.: modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, ocieplenie posadzek oraz ocieplenie pod nieogrzewanym dachem oraz wykonanie nowej nawierzchni dachu, wymianę drzwi zewnętrznych oraz okien, wymianę instalacji oświetlenia wewnętrznego, a także montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii(wyprodukowana energia elektryczna z instalacji OZE będzie zużywana na potrzeby własne tj. funkcjonowania budynku biblioteki i domu kultury). Planowane do przeprowadzenia prace pozwolą na obniżenie kosztów ogrzewania budynku oraz zmniejszą emisję zanieczyszczeń, w tym CO2, do atmosfery.
	3 242 415,80
	2 820 901,74
	03.02.2025
	31.12.2025

	57
	FELD.02.01-IZ.00-0116/24
	Gmina Andrespol
	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Andrespol
	Niniejszy projekt obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej: 1. Biblioteka Publiczna w Andrespolu – Filia w Justynowie, 2. Budynek socjalno-administracyjny Gminnej Oczyszczalni Ścieków, 3. Budynek administracyjno-biurowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze, 4. Budynek recepcji na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze. Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie 58,66%. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2025-2027. 
	2 134 959,34
	1 528 795,11
	02.06.2025
	30.06.2027

	58
	FELD.02.01-IZ.00-0119/24
	Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
	Przedmiotem projektu jest Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach. Miejski Ośrodek Kultury, jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska Pabianice. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, elewacje i zdobienia brak jest możliwości ocieplenia elewacji styropianem. Prace w ramach projektu ograniczają się do ocieplenia stropu wewnętrznego, oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej  trzech elewacji tj. wschodniej, południowej i północnej. W związku z rosnącymi cenami energii oraz pogarszającym się stanem technicznym budynku, w szczególności elewacji konieczna stała się jej naprawa. Na potrzeby racjonalizacji zużycia energii oraz wsparcia dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,4 kWp. Instalacja będzie zamontowana na dachu budynku. W związku z powyższym konieczne są prace naprawcze pokrycia dachu.
	1 773 649,16
	1 270 069,23
	01.09.2024
	31.12.2026

	59
	FELD.02.01-IZ.00-0120/24
	Gmina Dłutów
	Termomodernizacja budynku komunalnego w Leszczynach Dużych
	Projekt „Termomodernizacja budynku komunalnego w Leszczynach Dużych” obejmuje kompleksowe roboty budowlane mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego w Leszczynach Dużych nr 31A. Budynek będący przedmiotem projektu jest budynkiem komunalnym, w którym wszystkie lokale są własnością gminy. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje szeroki wachlarz działań konstrukcyjnych, izolacyjnych i modernizacyjnych. Planowana jest: - poprawa stanu technicznego budynku, w szczególności ścian nośnych - termomodernizacja obiektu - zamiana stropodachu pełnego na dach w konstrukcji drewnianej - przebudowa wejścia głównego z dostosowaniem obiektu na potrzeby osób niepełnosprawnych - przebudowa wnętrza budynku - wymiana oraz montaż instalacji wewnętrznych- elektrycznej, wody i cwu, ogrzewania oraz gazu. W ramach wymiany elementów stolarki budowlanej projekt zakłada montaż nowych, energooszczędnych okien i drzwi zewnętrznych. W zakresie modernizacji instalacji technicznych zaplanowano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, w tym pionów, rur i izolacji. Stare grzejniki zostaną zastąpione nowymi, a dodatkowo zamontowane zostaną termostaty, co pozwoli na bardziej precyzyjne zarządzanie temperaturą w pomieszczeniach i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie znaczącej poprawy efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie kosztów utrzymania oraz podniesienie komfortu użytkowania. 
	1 566 436,03
	1 022 093,70
	01.08.2024
	31.12.2026

	60
	FELD.02.01-IZ.00-0127/24
	Gmina Opoczno
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach
	Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Bielowicach (obszar wiejski gm. Opoczno) poprzez kompleksową termomodernizację, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz redukcji emisji CO2. Zaplanowano następujące prace termomoderniacyjne: -Modernizacja c.o. i c.w.u. -Wymiana okien, w tym okien piwnic i okien poliwęglanowych sali gimnastycznej -Wymiana drzwi zewnętrznych -Docieplenie stropodachu niewentylowanego części starszej -Docieplenie ścian zewnętrznych części starszej -Montaż wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej wraz z rekuperacją -Docieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego łącznika -Docieplenie ścian zewnętrznych części nowszej, części starszej, sali gimnastycznej i zaplecza oraz piwnic, -Modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana opraw z zastosowaniem czujek ruchu -Montaż PV z magazynem energii. Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, dzięki realizacji projektu możliwe będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną budynku szkoły o 395304,6 kWh/rok oraz nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych (emisja CO2) o103,30 ton/rok. 
	3 403 668,79
	2 961 191,84
	04.08.2025
	31.12.2027



